; VAG-COM Measuring Block Labels 
; Automatic gearbox 01P
; Gearbox code letters: CUF,CUG,CUH,CUJ,CUV,DKT,DRA,CWC,CWD,CWE,CWF,CWG,CWH,DLM,
;DML,DNA,DNB,DNC,DND,DNE,DNF,DRG,DXS,EQB,EQD,EQE,EQF,EQG,EQH,EQJ
; p/n: 01P-927-773
;
1,1,Selector lever, position
1,2,Throttle valve, potentiometer voltage
1,3,Accelerator, pedal value
1,4,Switch, positions              
; 1000 brake operated
; 0100 traction control system
; 0010 disrecard
; 0001 kickdown switch 
;
2,1,Solenoid valve 6,actual current
2,2,Solenoid valve 6,specified current
2,3,Battery voltage
2,4,Voltage at road, speed sensor
;
3,1,Speed
3,2,Engine speed
3,3,Gear selected
; 1,2,N  0
; Reverse R
; 1 Hydraulic 1H 
; 1 Mechanical 1M
; 2 Hydraulic 2H
; 2 Machanical 2M
; 3 Hydraulic 3H
: 3 Mechanical 3M
; 4 Hydraulic 4H
; 4 Mehanical 4M
3,4,Accelerator pedal, value
; 99-100% WOT, 0-1% idle
;
4,1,Solenoid valves
; P  101000
; R 001000
; R? 101000
;N 101000
;D 101000
;D 1H 001000 
; 1M 00100
; Hydraulic 2H 011000
; 2 Machanical 2M 011000
; 3 Hydraulic 3H 000001
: 3 Mechanical 3M 000001
; 4 Hydraulic 4H 110001
; 4 Mehanical 4M 110001
4,2,Gear selected
4,3,Selector lever, position
4,4,Speed
;
5,1,ATF temperature
5,2,Selector output
5,3,Gear to be, selected
5,4,Engine speed
;
6,1,Disregard!
6,2,Disregard!
6,3,Disregard!
6,4,Disregard!
;
7,1,Gear seected
7,2, +/-
7,3,Lckup clutch slip, engine spd 
7,4,Accelerator, pedal value
;
8,1,Disregard!
8,2,Disregard!
8,3,Disregard!
8,4,Disregard!
;
; Only vehicles with data bus
10,1,Throttle valve, value
10,2, Accel. pedal, value without CSS
10,3,Accel. pedal, value with CSS
10,4,Switch position
;
125,1,Engine to, data bus
125,2,ABS to, data bus
125,3,Combi, to data bus
12,4,No display
;
;EOF
;
;
