;
; VAG-COM Messwerteblock Label-Datei; Audi A6 Bj.1996 2,6l V6 MPFI MKB:ABC  4A0 907 473 XX
;
; Erstellt von Dipl.-Ing. Andreas Jambor im Dezember 2001 e-mail: andreas.jambor@gmx.de
;
; Hinweis: Geber für Saugrohrdruck (G71) befindet sich im Motorsteuergerät.
;          Sollte er defekt sein, muß das Motorsteuergerät ersetzt werden!
;
;
;0,0,Anzeigewerte dezimal bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemp. nicht unter 80 °C)  
;0,1,1
;0,2,2
;0,3,3
;0,4,4
;0,5,5
;0,6,6
;0,7,7
;0,8,8
;0,9,9
;0,10,10
;
1,0,
1,1,Motordrehzahl,680..820 (G28)
1,2,Saugrohrdruck,29...59% (G71)
1,3,Zündzeitpunkt,° (G4) nicht beachten
1,4,Leerlaufstab.-V.,18...75 (N71)
;
2,0,
2,1,Drosselklappe,0...95% (Pot.G69)
2,2,Saugrohrdruck,29...59% (G71)
2,3,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
2,4,Ansauglufttemp.,°C (G42)
;
3,0,
3,1,Lambda 1 Lernw.,0.75...1.25 i.O.
3,2,Lambda 2 Lernw.,0.75...1.25 i.O.
3,3,Lambda 1 Wert,0.75...1.25 i.O.
3,4,Lambda 2 Wert,0.75...1.25 i.O.
;
4,0,
4,1,Zustand Lambda,1-12=Fehler s.Tab
4,2,Tankentlüf.Lernw,0.75..1.25 i.O.
4,3,Lambda 1 Wert,0.75...1.25 i.O.
4,4,Lambda 2 Wert,0.75...1.25 i.O.
;
5,0,
5,1,Motordrehzahl,680..820 (G28)
5,2,Klopfregeltiefe,60°n.OT Grundw.
5,3,Zündwinkel,°v.OT Mittelwert
5,4,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
;
6,0,Leerlaufstabilisierungsventil (N71)
6,1,Istwert,10...60 i.O.
6,2,Lernwert,18...75 i.O.
6,3,Störgrößeneinfl.,0=keine Störgr.
6,4,Regelung L.Stab.V,-nicht beachten
;
7,0,
7,1,Leerlaufstab.-V.,18...75 (N71)
7,2,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
7,3,Lambda 1 Wert,0.75...1.25 i.O.
7,4,Lambda 2 Wert,0.75...1.25 i.O.
;
8,0,
8,1,Leerlaufstab.-V.,18...75 (N71)
8,2,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
8,3,Lambda 1 Wert,0.75...1.25 i.O.
8,4,Lambda 2 Wert,0.75...1.25 i.O.
;
9,0,
9,1,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
9,2,Leerlaufschalter,1=ein 0=aus(F60)
9,3,Zündwinkel,°v.OT -nicht bea
9,4,Motordrehzahl,680..820 (G28)
;
10,0,
10,1,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
10,2,Leerlaufschalter,1=ein 0=aus(F60)
10,3,Lambda 1 Wert,0.75...1.25 i.O.
10,4,Tankentlüf.Lernw,0.75..1.25 i.O.
;
11,0,
11,1,Motordrehzahl,680..820 (G28)
11,2,Saugrohrdruck,29...59% Motorla
11,3,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
11,4,Lambdaregelung,EIN=08 AUS=04
;
99,0,
99,1,Motordrehzahl,680..820 (G28)
99,2,Saugrohrdruck,29...59% Motorla
99,3,Kühlmitteltemp.,81..111°C (G62)
99,4,Lambdaregelung,EIN=08 AUS=04