;By Jan Svoboda B.J.Servis
;Na Petřinách 313/88
;162 00 Praha 6
;Fabia motor 
;1.0/37kW, 1.4/44kW, 1.4/50kW, 1.4/55kW, 1.4/74kW
;
1,0,Základní funkce - volnoběh.
1,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
1,2,Teplota chlazení,80-110 °C
1,3,Lambda reg.,-15-+15%
1,4,Podmínky,seř.,10111111
;
2,0,Základní funkce - volnoběh.
2,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
2,2,Zátěž motoru,10-20%
2,3,Doba vstřiku,2.0-4.0 ms
2,4,Tlak v sání,240-420 mbar
;
3,0,Základní funkce - volnoběh.
3,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
3,2,Tlak v sání,240-420 mbar
3,3,Úhel škrt.klap.,pot.1-G187 0-11<°
3,4,Úhel zážehu,0-10 <°
;
4,0,Základní funkce - volnoběh.
4,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
4,2,Napájení ŘJ,12.0-15.0 V
4,3,Teplota chlaz.,80-110 °C
4,4,Tepl.nas.vzdu.,-30-+120 °C
;
5,0,Základní funkce - volnoběh.
5,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
5,2,Zátěž motoru,10-20%
5,3,Rychlost jízdy,0 km/h
5,4,Provozní,stav
;
6,0,Základní funkce - volnoběh.
6,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
6,2,Zátěž motoru,10-20%
6,3,Tepl.nasáv.vzdu.,-40-+120 °C
6,4,Výšk.kor.fakt.,-30.0-+5.0%
;
10,0,Základní funkce - volnoběh.
10,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
10,2,Zátěž motoru,10-20%
10,3,Úhel škrt.klap.,pot.1-G187 0-11<°
10,4,Úhel zážehu,0-10.0
;
14,0,Vynechávání zapalování - jízda.
14,1,Otáčky motoru,630-6600
14,2,Zátěž motoru,12-100%
14,3,Součet vynech.,zapal. 0=OK
14,4,Vynechávání
;
15,0,Vynachávání zapalování 1 až 3 válec - jízda.
15,1,Vynech.zap.,válec1 0=OK
15,2,Vynech.zap.,válec2 0=OK
15,3,Vynech.zap.,válec3 0=OK
15,4,Vynechávání
;
16,0,Vynachávání zapalování 4 válec - jízda.
16,1,Vynech.zap.,válec4 0=OK
16,2,Neobsazeno
16,3,Neobsazeno
16,4,Vynechávání
;
22,0,Zapalování - regulace klepání - jízda.
22,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
22,2,Zátěž motoru 15-100%
22,3,Sníž.<° záž.reg.,klep.válec1 0-14<° 
22,4,Sníž.<° záž.reg.,klep.válec2 0-14<° 
;
23,0,Zapalování - regulace klepání - jízda.
23,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
23,2,Zátěž motoru 15-100%
23,3,Sníž.<° záž.reg.,klep.válec3 0-14<° 
23,4,Sníž.<° záž.reg.,klep.válec4 0-14<° 
;
28,0,Zapalování - regulace klepání - jízda.
28,1,Otáčky,2000-4000 
28,2,Zátěž motoru 50-70%
28,3,Teplota chlazení,60-110 °C
28,4,Test snímače,klepání
;
30,0,Regulace lambda - volnoběh.
30,1,Lambda reg.před,kat. 111
30,2,Lambda reg.za,kat. 110
30,3,Neobsazeno
30,4,Neobsazeno
;
32,0,Naučené hodnoty lambda - volnoběh.
32,1,Lambda-volnobě,před kat.-10-+10%
32,2,Lambda-část.záť.,před.kat.-10-+10%
32.3,Neobsazeno
32,4,Neobsazeno
;
33,0,Regulace lambda - regulační hodnoty - volnoběh.
33,1,Lambda reg.před,kat.-10-+10%
33,2,Napětí lambda před,kat 0.000-1.000 V
33,3,Neobsazeno
33,4,Neobsazeno
;
34,0,Lambda sonda př. kat.-zkouška stárnutí-základní nastavení.
34,1,Otáčky 1500-3900
34,2,Teplota katalyzátoru
34,3,Perioda lambda př.,kat max 1.0 s
34,4,Zkouška stárnutí,lamb.př.kat.R1 S1=OK
;
36,0,Lambda sonda za kat.-zkouška připravenosti-základní nastavení.
36,1,Napětí lambda za,kat 0.000-1.000 V
36,2,Kontrola lambda,za kat.R1 S2
36,3,Neobsazeno
36,4,Neobsazeno
;
37,0,Lambda regulace - jízda - základní nastavení.
37,1,Zátěž motoru 12.0-40.0%
37,2,Napětí lambda za,kat.0.000-1.000 V
37,3,Nebrat v úvahu
37,4,Kontrola lambda
;
41,0,Lambda regulace - vyhřívání lambda sond - volnoběh.
41,1,Neobsazeno
41,2,Vyhř.lambda,před kat.
41,3,Odpor vyhř.,lambda za kat.
41,4,Vyhř.lambda,za kat.
;
46,0,Lambda regulace-diagnoza kat.-konvertní zkouška-zákl.nastav.
46,1,Otáčky 1500-3900
46,2,Tepl.kat.,min. 300 °C
46,3,Konverze kat.,min 60%
46,4,Konverzní,zkouška
;
50,0,Kontrola klimatizace.
50,1,Klim VYP 800,Klim ZAP 930
50,2,Otáčky,800 ot/min
50,3,NEOBSAZENO
50,4,Klim.,VYP/ZAP
;
60,0,Základní nastavení škrtící klapky.
60,1,Nast.klap.,10.5%
60,2,Nast.klap.,89.0%
60,3,Nast.klap.,00.0
60,4,Adaptace,OK
;
66,0,Kontrola tampomatu.
66,1,Rychlost,pro temp.
66,2,Spojk.brzd..,000 NE 111 ANO
66,3,Rychlost,pro temp.
66,4,Provozní,podmínky
;
99,0,Lambda regulace - provozní stav - volnoběh.
99,1,Otáčky 800-900,popř.630-800
99,2,Teplota chlazení,80-110 °C
99,3,Lambda reg.př.,kat. -10-+10%
99,4,Provozní,stav

 