;BJ.Servis
Octavia 1.6/74kw


;1,0,Základní hodnoty
;1,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;1,2,Tep.chlad.kap,80-110°C
;1,3,Napětí lambda,sondy 0.0-1.0V
;1,4,Přiz.škrt.klap,00000010 


;2,0,Základní hodnoty
;2,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;2,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H 
;2,3,Rychlost jízdy
;2,4,Provozní stav,motoru 0100



;3,0,Základní hodnoty
;3,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;3,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;3,3,Úhel škrtící,klapky 1.9-5.7°
;3,4,Nastavovač š.k,-100 +100%


;4,0,Základní hodnoty
;4,1,Otáčky motoru,760-880°C
;4,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;4,3,Doba vatřiku,2-4.1ms
;4,4,Množ,nasát.vzd,1.0-3.2g/s


;5,0,Základní hodnoty
;5,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;5,2,Napájení ŘJ,motoru 10-15V
;5,3,Tep.chlad.kap,80-110°C
;5,4,Tep.nasáv.vzd,15-71°C


;6,0,Přizpůsobení výšky
;6,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;6,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;6,3,Úhel škr.klap,1.9-5,7°
;6,4,Výšk.korekční,činitel 0.7-1.3


;7,0,Nastavení volnoběhu
;7,1,Úhel škr.klap,1.9-5.7°
;7,2,ADP hod.volnob,ěhu 0.95-1.05
;7,3,ADP hod.volnob,ěhu 0.95-1.05
;7,4,Provozní stav,motoru 0100


;8,0,Stabilizace volnoběhu
;8,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;8,2,Požadované ot,800-840ot/min
;8,3,Regul.volnoběhu,-10 +15%
;8,4,Množ.nasát.vzd,1.0-3.2g/s


;9,0,Potřeba vzduchu pro volnoběh
;9,1,Regul.volnoběhu,-10 +15%
;9,2,Přiz.ŘJ škr.kla,00000000
;9,3,Tep.chlad.kap,80-110°C
;9,4,Otáčky motoru,760-880ot/min


;10,0,Lambda-regulace a systém nádobky s aktivním uhlím
;10,1,Lambda regul,-25až25%
;10,2,Napětí lambda,sondy 0.0-1.0V
;10,3,Ventil nádobky,a.uhlí 0-20%
;10,4,Lambda větrání,p.nádrže-20až2%


;11,0,Adaptační hodnoty lambda
;11,1,Doba vstřiku,2-4.1ms
;11,2,ADP volnoběh,-1.0až+1.00ms
;11,3,ADP zátěž,0.9-1.15
;11,4,Ventil p.nádrže,00000010


;12,0,Adaptační hodnoty lambda
;12,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;12,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;12,3,Lambda regul,-25až25%
;12,4,Napětí lambda,sondy 0.0-1.0V


;13,0,Spotřeba paliva
;13,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;13,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;13,3,Rychlost jízdy
;13,4,Spotřeba paliva,0.5-2.0L/h


;14,0,Regulace klepání
;14,1,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;14,2,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;14,3,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;14,4,Regul.Předstihu,V1 0.0-12°KW


;15,0,Regulace klepání válce 1a2
;15,1,Otáčky motoru,760-6350ot/min
;15,2,Neobsazeno
;15,3,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;15,4,Regul.předstihu,V2 0.0-12°KW


;16,0,Regulace klepání válce 3a4
;16,1,Otáčky motoru,760-6350ot/min
;16,2,Neobsazeno
;16,3,Regul.předstihu,V3 0.0-12°KW
;16,4,Regul.předstihu,V4 0.0-12°KW


;17,0,Regulace klepání
;17,1,Signál senzoru,V1 0.4-1.3Vss
;17,2,Signál senzoru,V2 0.4-1.3Vss
;17,3,Signál senzoru,V3 0.4-1.3Vss
;17,4,Signál senzoru,V4 0.4-1.3Vss


;18,0,Redukce momentu u automatické převodovky
;18,1,Neobsazeno
;18,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;18,3,Regul.předstihu,0.0°KW
;18,4,Úhel předstihu,-6až14°


;19,0,Provozní stavy pro vozy od 0.7 97
;19,1,Neobsazeno
;19,2,Volcí páka,0
;19,3,Klimatizace,0
;19,4,Kompresor klima,0


;20,0,Provozní stav lambda-regulace
;20,1,Neobsezeno
;20,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;20,3,Tep.chlad.kap,80-110°C
;20,4,Lambda-regul,00010110-1


 
















 