;BJ.Servis
Octavia 1.6/74kw


;1,0,Základní hodnoty.
;1,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;1,2,Tep.chlad.kap,80-110°C
;1,3,Napětí lambda,sondy 0.0-1.0V
;1,4,Přiz.škrt.klap,00000010 
;
;2,0,Základní hodnoty.
;2,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;2,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H 
;2,3,Rychlost jízdy
;2,4,Provozní stav,motoru 0100
;
;3,0,Základní hodnoty.
;3,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;3,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;3,3,Úhel škrtící,klapky 1.9-5.7°
;3,4,Nastavovač š.k,-100 +100%
;
;4,0,Základní hodnoty.
;4,1,Otáčky motoru,760-880°C
;4,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;4,3,Doba vatřiku,2-4.1ms
;4,4,Množ,nasát.vzd,1.0-3.2g/s
;
;5,0,Základní hodnoty.
;5,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;5,2,Napájení ŘJ,motoru 10-15V
;5,3,Tep.chlad.kap,80-110°C
;5,4,Tep.nasáv.vzd,15-71°C
;
;6,0,Přizpůsobení výšky.
;6,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;6,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;6,3,Úhel škr.klap,1.9-5,7°
;6,4,Výšk.korekční,činitel 0.7-1.3
;
;7,0,Nastavení volnoběhu.
;7,1,Úhel škr.klap,1.9-5.7°
;7,2,ADP hod.volnob,ěhu 0.95-1.05
;7,3,ADP hod.volnob,ěhu 0.95-1.05
;7,4,Provozní stav,motoru 0100
;
;8,0,Stabilizace volnoběhu.
;8,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;8,2,Požadované ot,800-840ot/min
;8,3,Regul.volnoběhu,-10 +15%
;8,4,Množ.nasát.vzd,1.0-3.2g/s
;
;9,0,Potřeba vzduchu pro volnoběh.
;9,1,Regul.volnoběhu,-10 +15%
;9,2,Přiz.ŘJ škr.kla,00000000
;9,3,Tep.chlad.kap,80-110°C
;9,4,Otáčky motoru,760-880ot/min
;
;10,0,Lambda-regulace a systém nádobky s aktivním uhlím.
;10,1,Lambda regul,-25až25%
;10,2,Napětí lambda,sondy 0.0-1.0V
;10,3,Ventil nádobky,a.uhlí 0-20%
;10,4,Lambda větrání,p.nádrže-20až2%
;
;11,0,Adaptační hodnoty lambda.
;11,1,Doba vstřiku,2-4.1ms
;11,2,ADP volnoběh,-1.0až+1.00ms
;11,3,ADP zátěž,0.9-1.15
;11,4,Ventil p.nádrže,00000010
;
;12,0,Adaptační hodnoty lambda.
;12,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;12,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;12,3,Lambda regul,-25až25%
;12,4,Napětí lambda,sondy 0.0-1.0V
;
;13,0,Spotřeba paliva.
;13,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;13,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;13,3,Rychlost jízdy
;13,4,Spotřeba paliva,0.5-2.0L/h
;
;14,0,Regulace klepání.
;14,1,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;14,2,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;14,3,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;14,4,Regul.Předstihu,V1 0.0-12°KW
;
;15,0,Regulace klepání válce 1a2.
;15,1,Otáčky motoru,760-6350ot/min
;15,2,Neobsazeno
;15,3,Regul.předstihu,V1 0.0-12°KW
;15,4,Regul.předstihu,V2 0.0-12°KW
;
;16,0,Regulace klepání válce 3a4.
;16,1,Otáčky motoru,760-6350ot/min
;16,2,Neobsazeno
;16,3,Regul.předstihu,V3 0.0-12°KW
;16,4,Regul.předstihu,V4 0.0-12°KW
;
;17,0,Regulace klepání.
;17,1,Signál senzoru,V1 0.4-1.3Vss
;17,2,Signál senzoru,V2 0.4-1.3Vss
;17,3,Signál senzoru,V3 0.4-1.3Vss
;17,4,Signál senzoru,V4 0.4-1.3Vss
;
;18,0,Redukce momentu u automatické převodovky.
;18,1,Neobsazeno
;18,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;18,3,Regul.předstihu,0.0°KW
;18,4,Úhel předstihu,-6až14°
;
;19,0,Provozní stavy pro vozy od 0.7 97.
;19,1,Neobsazeno
;19,2,Volcí páka,0
;19,3,Klimatizace,0
;19,4,Kompresor klima,0
;
;20,0,Provozní stav lambda-regulace.
;20,1,Neobsezeno
;20,2,Množ.nasáv.vzd,76-164mg/H
;20,3,Tep.chlad.kap,80-110°C
;20,4,Lambda-regul,00010110-1
;
;21,0,Stav přizpůsobení ovládání škrtící klapky - volnoběh.
;21,1,Stav ADP,pož.hod 0000000
;21,2,Min.poloha,70-100%
;21,3,Nouzová poloha,67-100%
;21,4,Max.poloha,0-20%
;
;22,0,Poloha vačkového hřídele vůči klikovému - volnoběh.
;22,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;22,2,Množ.nas.vzdu.,76-164mg/H
;22,3,počet zubů,26-30
;22,4,počet zubů,86-90
;
;57,0,Kontrola signálů klima - volnoběh.
;57,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;57,2,Kli.VYP 760-880,kli.ZAP 800-880
;57,3,Provozní stav
;57,4,Kli.VYP 1-5%,kli ZAP 10-70%
;
;98,0,Přizpůsobení ovládání škrtící klapky - volnoběh.
;98,1,Napětí potenci.,3.7-4.75V
;98,2,Napětí potenci.,2.28-4.75V
;98,3,Stav,přizpůsobení
;98,4,Provozní stav,00
;
;99,0,Provozní staev lambda regulace - volnoběh.
;99,1,Otáčky motoru,760-880ot/min
;99,2,Teplota chlaz.80-110°C
;99,3,Lambda reg.,-25-+25%
;99,4,Provozní stav,00010110-1

 
















 