;
; VAG-COM label file
;
; VW Phaeton (3D)
;
; component: Battery Charger -J367-  (#71)
;
; p/n: 3D0 915 181 A
;      3D0 915 181 B
;      3D0 915 181 C
;
; includes measuring blocks
;
; by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modified: 11/05/2004
;
; ready for VAG-COM 402.3 and above
;
;
;---------------------------------------------------
;
; Measuaring block informations
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,0,Voltage
001,1,Terminal 15,(start relevant),Specified value: 0...16.5 V
001,2,Terminal 30,(start relevant),Specified value: 0...16.5 V
001,3,Terminal 30,(Supply battery),Specified value: 0...16.5 V
001,4,Terminal 30,(starter battery),Specified value: 0...16.5 V
;
002,1,Current,terminal 15,start relevant
002,2,Current,Terminal 30,start relevant
002,3,Battery,temperature
002,4,Internal,battery temp.
;
003,0,Digital input
003,1,Digital input,terminal 15,Specified value: Term. 15 on/Klemme 15 off
003,2,Digital input,terminal 50,Specified value: Term. 15 on/Klemme 15 off
003,3,Digital input,Keyln,Specified value: on/off
;
