;ECU 074-906-018-C /RJ motoru/
;  
;VW Transporter 2,5 TDi / 5 valcu
; 
;Pavel Jaros
;ace.servis@tiscali.cz
;www.sweb.cz/ace_pr
;
;Bloky hodnot ECU
;
;Blok 1
;
1,1,Otacky motoru,870-950
1,2,Mnozstvi vstriku,mg/H
1,3,Napeti na vstrik,
1,4,Teplota motoru,80-110*C
;
;Blok 2
;
2,1,Otacky motoru,870-950 rpm
2,2,----
2,3,BIN
2,4,Teplota chlazeni,80-110*C
;
;Blok 3
;
3,1,Otacky motoru,870-950
3,2,Mnozstvi vzduchu
3,3,Mnozstvi vzduchu
3,4,Prac. cyklus,%
;
;Blok 4
;
4,1,Otacky motoru,870-950
4,2,Mnozstvi vzduchu
4,3,Mnozstvi vzduchu
4,4,Prac. cyklus,%
;
;Blok 5
;
5,1,Otacky motoru,870-950
5,2,Mnozstvi vstriku
5,3,Ing. casovani
5,4,Teplota, C
;
;Blok 6
;
6,1,Km/h
6,2,BIN
6,3,BIN
6,4,----
;
;Blok 7
;
7,1,Teplota paliva, C
7,2,----
7,3,Tepl.nasav.Vzduchu, C
7,4,Teplota motoru, C
;
;Blok 8
;
8,1,Otacky motoru,870-950
8,2,Vstrik 1
8,3,Vstrik 2
8,4,Vstrik 3
;
;Blok 9
;
9,1,Otacky motoru,870-950
9,2,Vstrik 4
9,3,Vstrik 5
9,4,----
;
;Blok 10
;
10,1,Mnoz. vzduchu
10,2,Tlak vzduchu
10,3,Tlak vzduchu
10,4,Load
;
;Blok 11
;
11,1,Otacky motoru,870-950
11,2,Tlak vzduchu
11,3,Tlak vzduchu
11,4,Prac. cyklus,%
;
;Blok 12
;
12,1,BIN
12,2,----
12,3,Napeti baterie
12,4,Teplota ?, C
;
;Blok 13
;
13,1,Vstrik 1
13,2,Vstrik 2
13,3,Vstrik 3
13,4,Vstrik 4
;
;Blok 14
;
14,1,Vstrik 5
14,2,----
14,3,----
14,4,----
;
;Blok 15
;
15,1,Otacky motoru,870-950
15,2,Vstrik mnz.
15,3,Spotreba,L/h-L/100km
15,4,Vstrik mnz.
;
;Blok 16
;
16,1,Load 100%
16,2,BIN
16,3,BIN
16,4,Napeti baterie
;
;Blok 17
;
17,1,----
17,2,----
17,3,----
17,4,----
;
;Blok 18
;
18,1,Km/h
18,2,BIN
18,3,KM/h
18,4,Km/h
;
;Blok 19
;
19,1,Napeti baterie
19,2,Napeti baterie
19,3,----
19,4,----

