;By Jan Svoboda B.J.Servis
;Na Petřinách 313/88
;162 00 Praha 6
;Fabia motor 
;1.9/47kwSDI
;
1,0,Zobrazeni pri volnobehu teplota motoru 80°C
1,1,Otáčky,861-945 ot/min
1,2,Množ.vstřiku,3.0-9.0mg/H
1,3,Nap.snim.reg,šoup 1.5-2.1V
1,4,Tep.chlad.kap,80-110°c
;
2,0,Zobrazeni pri volnobehu teplota motoru 80°C
2,1,Otáčky,861-945 ot/min  
2,2,Poloha plyn,pedálu 0.0% 
2,3,Provozni stav,010 
2,4,Tep.chlad.kap,80-110°C 
;
3,0,Zobrazeni pri volnobehu teplota motoru 80°C
3,1,Otáčky,861-945 ot/min  
3,2,Neobsazeno  
3,3,Neobsazeno  
3,4,Říz.ven.zp.ved,výf.pl.94-96% 
;
4,0,Zobrazení při volnobehu teplota motoru 80°C
4,1,Otáčky,861-945 ot/min 
4,2,Poč.vstřik.pož,ado.0.0-3.0°pHÚ 
4,3,Poč.vstřik.oka,mži.0.0-3.0°pHÚ
4,4,Říz.ven.zp.ved,výf.pl.2-80% 
;
6,0,Zobrazení při zapnutém zapalování
6,1,Rychl.vozidla 
6,2,Kontr.brzd,pedalu
6,3,Regul.rychl,vozidla 
6,4,Provoz.stav,regul.vozidla 
;
7,0,Zobrazení při zapnutém zapalování
7,1,Teplota paliva,cca tep.okolí  
7,2,Neobsazeno  
7,3,Tep.v sac.potr,cca tep.okolí 
7,4,Tep.chlad.kapal,cca tep.okolí
 
;
13,0,Regulace rovnoměrného chodu motoru 
13,1,Vstřik.množ.1V,-1.9až+1.9mg/H
13,2,Vstřik.množ.2V,-1.9až+1.9mg/H
13,3,Vstřik.množ.3V,-1.9až+1.9mg/H
13,4,Vstřik.množ.4V,-1.9až+1.9mg/H


;
16,0,Zobrazení při volnoběhu
16,1,Vytíž.alternat,5-95% 
16,2,Přídavný ohřev 
16,3 Buzení topných,prvků 
16,4,Napáj.nap.ŘJ,mot.11.5-14.5V 
;
19,0,Napětí od snímače regul.odchylky při min.výchylce nastav množ.
19,1,Požad.hodnota,0.5-0.97V
19,2,Požad.hodnota,4.1-4.8V19
19,3,Neobsazeno 
19,4,Neobsazeno  

   
 