;;
; VAG-COM Measuring Block Labels file.
; Module 15 -- Airbag Controller
; 
; from USA 2000 Audi S4
; p/n 8D0-959-655-G
;
; **Modification history**
; created:  Paul Cunningham, 26 May 2001
; please email any comments or corrections: paul@centricitysoftware.com
;
;
1,0,Airbag/Belt tensioner status/resistance (Bentley 01-55)
1,1,Driver side,airbag
1,2,Pass-side,airbag
1,3,Driver side,belt tension
1,4,Pass side,belt tension
;
2,0, status/resistance	(Bentley 01-56)
2,1,Rear belt tension, driver side
2,2,Rear belt tension, pass side
2,3,
2,4,
;
3,0, (Bentley 01-57)
3,1,Supply voltage
3,2,Pass seat,occupied
3,3,
3,4,
;
4,0, (Bentley 01-58)
4,1,Left R belt
4,2,Right R belt
4,3,Center R belt
;
;5,0, (Bentley 01-59)
;5,1,F Driver bag igniter
;5,2,F Pass bag igniter
;5,3,
;5,4,
;
6,0, (Bentley 01-60)
6,1,Driver side,bag igniter
6,2,Pass side,bag igniter
6,3
6,4
;
7,0,Undocumented
;
8,0, (Bentley 01-61)
8,1,
8,2,
8,3,Head level,Driver side
8,4,Head level,Pass side
;
;
;<end of file>