; 1,6 AEE / ECU 032-906-030-AG /Skoda Felicia,VW Golf 98< 
; Marelli 1AV
; traslat Pavel Jaros,www.chiptunning.cz,ace.servis@tiscali.cz
; prelozeny original
;
; VAG-COM  Measuring Block Label for Golf 98+
; Code: AEE,ecu :032 906 030 AG,Skoda Felicia 1,6
; MARELLI 1AV / 61.600284.06
;
; // File appears not to have been tested.
; // replaced some commas with decimal points
; // -- Uwe


;
;0,0,Measuring block
;0,1,IAT,156...44 =15..70 C
;0,2,Baterie napeti,120...160 =12..14.5V
;0,3,Teplota motoru,37..18 =85...120 C
;0;4,Manifold ABS tlak,32...71 =240...420mbar
;0,5,Lambda senzor,0...184 =0.00...090V
;0;6,Lambda regulace Not for Customer
;0;7,Neobsazeno
;0,8,Throttle Potm Voltage,200240 =4.0...4.5V
;0,9,Cas vstriku,5...14 =3.00...7.00ms
;0,10,Otacky motoru,21...25 =700...800/min
;
1,0,Zakladni data motoru
1,1,Otacky motoru,700...800/min
1,2,Teplota,???
1,3,Napeti lambda,0.000...0.900V
1,4,BIN,00000000
;            1              -DTC in memory,0- No DTC recogn
;              1            -Gear boxon,0-Gear box free
;                1          -Aircond on,0-Aircond off
;                  1        -F60 Otevren,0-Zavren
;                    1      -Lambda regulace neni OK,0-Lambda regulace OK
;                      1    -Throttle sw Open,.0-Throttle sw Close
;                        1  -Otacky motoru >1800,Otacky motoru <1800
;                          1-Teplota chlazeni <80C,0-Teplota chlazeni >80C
;
2,0,Zakladni data motoru
2,1,Otacky motoru,700...800/min
2,2,Delka vstriku,2.56...5.12ms
2,3,????
2,4,Teplota motoru,50...110C 
;
3,0,Zakladni data motoru
3,1,Otacky motoru,700...800/min
3,2,Snimac sani,---
3,3,Uhel skt.klapky,5...82°
3,4,
;
4,0,Zakladni data motoru
4,1,Otacky motoru,700...800/min
4,2,
4,3,
4,4,BIN,00000000
;           1              -Deceleration
;            1             -Idle
;             1            -Partially Open Throttle
;              1           -Wide Open Thottle
;               1          -Not In Use
;                1         -Not In Use
;                 1        -Not In Use
;                  1       -Not In Use
;
5,0,Zakladni data motoru
5,1,Otacky motoru,700...800/min
5,2,
5,3,
5,4,                                           
;
6,0,
6,1,
6,2,
6,3,
6,4,
