;
; VAG-COM Messwerteblock Label-Datei
; Audi TT Kombiinstrument 8N1 919 880 EX
;
; Erstellt von Alexander Stark, AStark5434@aol.com 20.10.01
;
1,0,Anzeige
1,1,Km/h
1,2,Drehzahl
1,3,Öldruckschalter
1,4,Uhrzeit
;
2,0,Anzeige
2,1,Gesamt-KM
2,2,Kraftstoff-,vorrat
2,3,Tankgeber-,widerstand
2,4,Außentemperatur
;
3,0,Anzeige 
3,1,Kühlmitteltemp.
;
20,0,WFS.Indentifikationsnummer
20,1,Identnr.,1./2. Stelle
20,2,Identnr.,3./4. Stelle
20,3,Identnr.,5./6. Stelle
20,4,Identnr.,7./8. Stelle
;
21,0,WSF-Identifikationsnummer
21,1,Identnr.,9./10. Stelle
21,2,Identnr.,11./12. Stelle
21,3,Identnr.,13./14. Stelle
21,4,leer
;
22,0,WFS
22,1,Starten erlaubt,1=ja 0=nein
22,2,MStg antwortet,1=ja 0=nein
22,3,Schlüsselz. i.O.,1=ja 0=nein
22,4,Anzahl gelernte,Schlüssel
;
23,0,WFS
23,1,Wechselcode ber.,1=ja 0=nein
23,2,Rechenregel,1=j 0=nein
23,3,Festcode ber.,1=ja 0=nein
23,4,leer
;
50,0,Anzeige
50,1,Gesamt-Km
50,2,Motordrehzahl
50,3,Öltemperatur
50,4,Kühlmittetemp.
;
;Dateiende