;By Jan Svoboda B.J.Servis
;Na Petřinách 313/88
;162 00 Praha 6
;Fabia centrální elektrika 
;elektrická zařízení
;
1,0,Kontrola svorky 15,50 a X,S kontaktu.
1,1,Svorka S zap.,klíč.zas/vys
1,2,Svorka 50,vyp/zap klíčkem
1,3,Svorka X,vyp/zap klíčkem
1,4,Svorka 15,zapal. vyp/zap
;
2,0,Kontrola spotřebičů.
2,1,Napětí AKU
2,2,Posilovač říz.,dle zátěže
2,3,Směrové světlo L/P
2,4,Varovná světla
;
3,0,Kontrola spotřebičů.
3,1,Př.stěrač,cyklovač
3,2,Stěrač poz.,stupeň 1
3,3,Stěrač poz.,stupeň 2
3,4,Potenc.stir.,intervalů
;
4,0,Kontrola spotřebičů.
4,1,Čerpadlo,ostřikovače
4,2,Spínač vyhř.,zad. okna
4,3,Kontakt,houkačky
4,4,Dveřní,kontakt kapoty
;
5,0,Kontrola spotřebičů.
5,1,Dveřní,kontakt LP
5,2,Dveřní,kontakt PP
5,3,Dveřní,kontakt LZ
5,4,Dveřní,kontakt PZ
;
6,0,Kontrola spotřebičů.
6,1,Spínač centr,zamykání
6,2,Spínač světla,zavazad.prost.
6,3,Neobsazeno
6,4,Neobsazeno
;
7,0,Kontrola spotřebičů.
7,1,Tlačítko kliky,5 dveří
7,2,Vnitř.tlačítko,odemk.5 dv
7,3,Neobsazeno
7,4,Neobsazeno
;
8,0,Kontrola spotřebičů.
8,1,Ostřik světel
8,2,Spínač vyhř.,zrcátek
8,3,Spínač,zpátečky
8,4,Tlačítko vyhř.,př.okna

