;B.J.servis
;Octavia 1.4 44/kw


;1,0,Základní funkce
;1,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;1,2,Tepl.chlad.kap,75-105°C
;1,3,Regul.hod.lamb,-10až+10%
;1,4,Podmínka zákl,nastav.11111111
;
;2,0,Zakladní funkce
;2,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;2,2,Neobsazeno
;2,3,Střední doba,vstřiku
;2,4,Neobsazeno
;
;3,0,Základní funkce
;3,1,Otácky motoru,730-870ot/min
;3,2,Neobsazeno
;3,3,Neobsazeno
;3,4,Úhel zážehu
;
;4,0,Základní funkce
;4,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;4,2,Napáj.napětí,ŘJ motoru
;4,3,Tep.chlad.kap,75-105°C
;4,4,Tep.nasáv,vzduchu
;
;5,0,Základní funkce
;5,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;5,2,Neobsazeno
;5,3,Rychlost
;5,4,Provozní stav
;
;11,0,Zapalování
;11,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;11,2,Tep.chlad.kap,75-105°C
;11,3,Tep.nasáv,vzduchu
;11,4,Úhel zážehu
;
;12,0,Nastavení rozvodů
;12,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;12,2,Neobsazeno
;12,3,Č.zubu.klik,hřídele
;12,4,Č.zubu.klik,hřídele
;
;20,0,Regulace klepání
;20,1,Zmenšení úhlu,zážehu V č1
;20,2,Zmenšení úhlu,zážehu V č2
;2O,3,Zmenšení úhlu,zážehu V č3
;20,4,Zmenšení úhlu,zážehu V č4
;
;26,0,Regulace klepání napětí na snímači klepání
;26,1,Signál snímače,V č1
;26,2,Signál snímače,V č2
;26,3,Signál snímače,V č3
;26,4,Signál snímače,V č4
;
;28,0,Kontrola snímače klepání
;28,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;28,2,Neobsazeno
;28,3,Tep.chlad.kap,75-105°C
;28,4,Výsledek
;
;30,0,Stav lambda sondy
;30,1,Provozní stav
;30,2,Neobsazeno
;30,3,Neobsazeno
;30,4,Neobsazeno
;
;31,0,Napětí na lambda sondě
;31,1,Napětí na,lambda sondě
;31,2,Neobsazeno
;31,3,Neobsazeno
;31,4,Neobsazeno
;
;33,0,Regulační hodnota lambda
;33,1,Lambda,regulátor
;33,2,Neobsazeno
;33,3,Neobsazeno
;33,4,neobsazeno
;
;50,0,Zvýšení otáček motoru
;50,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;50,2,Požadované ot,800ot/min
;50,3,Neobsazeno
;50,4,Kompresor klima,vyp-zap.
;
;54,0,Nastavovač/spínač volnoběhu EPC
;54,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;54,2,Provozní stav
;54,3,Snímač 1,polohy EPC
;54,4,Neobsazeno
;
;55,0,Stabilizace volnoběhu
;55,1,Otáčky motoru,730-870ot/min
;55,2,Neobsazeno
;55,3,ADP hodnota,stab.volnoběhu
;55,4,Provozní stav 



































 
 