; VAG-COM Measuring Block Labels 
; VW Transporter T4 1997-->
;IMMOBILIZER
; Code: ALL
; p/n:6H0-953-257
;
1,1,No. of keys learnt
; Max Qty 8
1,2,Reader coil, 1 OK  
1,3,Key condition,1 OK
1,4,Authorized key,1 YES              
;
2,1,Learning time, in seconds
2,2,Spec. No. of keys
2,3,No. of keys, actual
2,4,Key matching, status 0000 ok
; 1XXX= fault
; X0XX = Key matching ended
; X1XX= Key matching running
; XX0X= Actual key OK
; XX1X=  Actual key not OK
; XXX0= Actual matching OK
; XXX1= Actual matching not OK
;
;EOF
;
;
