;
; VAG-COM Messwerteblock Label-Datei
; Klimatronicsteuergerät 3B1 907 044 B
; 
; Erstellt von Alexander Stark,AStark5434@aol.com 20.10.01
;
1,0,Kompressor
1,1,Magnetkupplung,0=MK ein
1,2,Motordrehz. erk.,0=nein 1=ja
1,3,Km/h Anzeige,0-255 Km/h
1,4,Standzeit
;
2,0,Stellmotor Temperaturreglerklappe V68
2,1,Geber G92,Stellmotor V68
2,2,Geber G92,Stellmotor V68
2,3,Geber G92,gelernt
2,4,Geber G92,gelernt
;
3,0,Stellmotor Zentralluftklappe V70
3,1,Geber G112,Stellmotor V70
3,2,Geber G112,Stellmotor V70
3,3,Geber G112,gelernt
3,4,Geber G112,gelernt
;
4,0,Stellmotor Fußraum/Defrosterklappe V85
4,1,Geber G114,Stellmotor V85
4,2,Geber G114,Stellmotor V85
4,3,Geber G114,gelernt
4,4,Geber G114,gelernt
;
5,0,Staudruckklappe
5,1,Geber G113,Stellmotor V71
5,2,Geber G113,Stellmotor V71
5,3,Geber G113,gelernt
5,4,Geber G113,gelernt
;
6,0,Außentemperatur
6,1,Errechnet aus,G89 und G17
6,2,Frischluftemp. G89
6,3,Außentemp. G17
6,4,Fotosensor G109 
;
7,0,Innenraumtempertur
7,1,Temp.Geber,Mitte G191
7,2,Temp.Geber,Fußraum G192
7,3,Temp.Geber,Schaltt. G56
7,4,leer
;
8,0,Spannungsmessung 
8,1,Spannung,(Soll)
8,2,Spannung,(Ist)
8,3,Klemme 15,ca.Batteriesp.
8,4,Magnetkupplung,N25
;
;Dateiende
