;
; VAG-COM Messwerteblock Label-Datei; VW Passat 3B TDi 1.9L MKB:AFN  038 906 018 P
;
; Erstellt von Alexander Stark,AStark5434@aol.com
;


;0,0,Anzeigewerte dezimal bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemp. nicht unter 80 °C)  
;0,1,Motordrehzahl         ;37-43
;0,2,Einspritzbeginn       ;0-88
;0,3,Gaspedalstellung      ;0
;0,4,Einspritzmenge        ;15-45
;0,5,Saugrohrdruck         ;nicht beachten
;0,6,atmosphärischer Druck ;nicht beachten
;0,7,Kühlmitteltemp.       ;80-35 
;0,8,Saugrohrtemp.         ;190-35
;0,9,Kraftstofftemp.       ;91-201
;0,10,Luftmasse            ;69-135
;
1,0,Einzpritzmenge
1,1,Motordrehzahl
1,2,Einspritzmenge
1,3,Spannung Regel-,schieberweg
1,4,Kühlmitteltemp.

2,0,Leerlaufdrehzahl
2,1,Motordrehzahl,780-903
2,2,Gasedalstellung,0
2,3,Betriebszustand,010
;xxx
;1   Idle speed increased because compressor is on
; 1  Throttle Position switch closed
;  1 Air Cond. compressor on
2,4,Kühlmitteltemp.,80-110

3,0,Abgasrückführung
3,1,Motordrezahl,780-903
3,2,Luftmasse (Soll),230-450
3,3,Luftmasse (Ist),230-450
3,4,Tastverhältnis,4-95

4,0,Einspritzbeginn
4,1,Motordrehzahl  
4,2,Einspritzbeginn,(Soll) 
4,3,Einspritzbeginn,(Ist) 
4,4,Tastverhätltnis,  

5,0,Startverhältnisse
5,1,Motordrehzahl
5,2,Startmenge
5,3,Einspritzbeginn,(Ist)
5,4,Kühlmitteltemp.

6,0,Schalterstellungen
6,1,Km/h
6,2,Bremspedal,F/F47/F36 
6,3,GRA,Cl/Br/Re/Ac/on/on
6,4,GRA ?

7,0,Temperaturen (Zündung ein kalter stehender Motor)
7,1,Kraftstofftep.
7,2,leer
7,3,Saugrohrtemp.
7,4,Kühlmitteltemp.

9,0,Einspritzmengenbegrenzung
9,1,Motordrehzahl
9,2,Einspritzmenge,GRA aktiv
9,3,Einspritzmenge,begr. von AG
9,4,Spannung Geber,Regelschieberweg

12,0,Vorglühanlage
12,1,leer
12,2,Vorglühzeit
12,3,Vers.Spannung,MStg
12,4,Kühlmitteltemp.

13,0,Leerlauf-Ruheregelung
13,1,Zylinder 1,-2..+2
13,2,Zylinder 2,-2..+2
13,3,Zylinder 3,-2..+2
13,4,Zylinder 4,-2..+2

15,0,Kraftstoffverbrauch
15,1,Motordrehzahl
15,2,Einspritzmenge,(Ist)
15,3,Kraftstoff-,verbauch
15,4,Einspritzm.,Von Gaspedal

16,0,Zusatzheizung
16,1,Generator-,auslastung
16,2,Zusatzheizung
16,3,Ansteuerung,Heizelemente
16,4,Vers.Spannung,MStg

